|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русэлпром - Ленинградский электромашиностроительный завод» |  | **Главному механику**  **Фунтикову В. Ю.** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | № | |  | |
| На № |  | | От | |  |

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Довожу до вашего сведения что в данный момент вакуумная установка для пропитки под давлением имеет следующие неисправности:

* Не включается вакуумный насос №4 при достижении заданного значения разряжения 5 mbar (информацию предоставил оператор).

Данная неисправность наблюдается только на смесительном котле №2, смесительный котёл №3 и котёл для пропитки изделий работают в штатном режиме.

Провести полную диагностику и выявить причину неисправности не представляется возможности так как в наличии на данную установку имеются только схемы электрические принципиальные.

Для полной диагностики необходимы:

* Проект к PLC Compact GuardLogix L43S
* Программное обеспечение RSLogix 5000 Enterprise Series

Деловую переписку и общение с поставщиком осуществлял главный технолог, прошу вас оказать содействие в сложившейся ситуации.